贺州市中医医院设备采购市场调研问卷
各潜在供应商：
为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：
一、调查内容
项目名称：贺州市中医医院设备采购
	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	内窥镜摄像系统
	1
	一、主机  
2、输出图像清晰度：≥2160P,水平分辨率≥2000LW/PH;
3、▲医用摄像系统分辨力：≥128LP/mm
4、主机具有4K2160P拍照、录像功能。录像的单个文件大小可选择，最大支持录像码流≥200Mbps
5、主机具有录像回放功能和视频编辑标签功能
6、▲主机具有网络视频实时直播功能，支持视频和音频同步直播；
7、主机可联接iPAD实时显示主机图像，进行手术实时直播。
8、主机具有多种图像智能算法，包括但不限于血管强化、宽动态（WDR）、暗区亮度补偿、过曝光补偿以及图像偏移调节功能。
9、主机具有图像冻结和≥2倍电子放大功能。
10、主机内置大容量硬盘，硬盘容量≥8TB，同时支持≥3路USB接口，外接存储设备；
11、具有双光谱光输出，可同时输出白光和785nm的近红外光，白光光源的显色指数≥90
12、光源照度：≥3500000Lx
13、光源色温：5600k
14、光输出孔规格:∮10mm，具有光纤自动检测功能，不插入导光束不出光；
15、光源使用寿命：≥60000小时
16、系统集成二氧化碳气腹功能
17、最大50L流量，快速建立气腹；
18、设定流量范围：0L/min-50L/min，调节精度：1L/min；
19、设定压力范围：1-30mmHg，调节精度：1mmHg，压力稳定1mmHg
20、设备运行状态语音智能提示，具有过压报警功能（声音及显示屏双报警）
21、可一键智能泄压，软硬件双重过压保护，安全可靠
22、具有二氧化碳气体加热功能和排烟功能，排烟最大流量≥8L/分，对排出的烟雾具有过滤功能，可直接排放到手术室；
23、系统集成冲洗、吸引和膨腔加压功能
24、膨腔压力设置范围40-700mmHg,吸引压力设置范围75-400mmHg
25、膨腔流量设置范围10-1600L,吸引流量设置范围0.5-6L
26、系统具有触摸屏集中控制功能，通过单个触摸屏可以控制摄像、光源、气腹、膨腔模块，操作屏幕≥10寸。
27、内窥镜摄像系统具有远程病历编辑和病历模板选择功能
28、摄像系统具有13种内镜模式，包括及不限于腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、纤维镜等
29、具有病历词库和病历打印功能
31、具有荧光成像，支持≥8种图像模式，可同步输出白光、荧光不同光谱图像进行病灶对比；
32、具有DeepSeek AI功能，支持用户通过自然语言与AI对话；
33、输入输出接口：HDMI、DP、12G-SDI、3G-SDI、VGA、RJ45、COM、音频输入输出接口；
35、主机使用期限≥12年
二、4K荧光摄像头
▲摄像头具有4组1/3英寸cmos传感器，3组白光CMOS传感器，1组荧光传感器，每组传感器总像素为3840（H）×2160（V）
2、有效像素： 3840（H）×2160（V），（829.4万像素）。
3、摄像头的按键数≥4个，按键功能可自定义设置功能不少于15种，
4、支持2倍光学放大的齐变焦镜头及各种规格的定焦镜头；
5、摄像头的防水等级≥IPX8；
6、摄像头防电击程度分类I 类CF 级别
三、32寸2D监视器	
1、尺寸:32英寸
2、解像度: ≥3840×2160
3、对比度: ≥1000:1，色域≥10.7亿
4、亮度: ≥700cd/m2
5、输入端口: HDMI；BNC（12G-SDI）; BNC（3G-SDI）; DVI-D:×1;  
6、输出端口: BNC（12G-SDI）; BNC（3G-SDI）; DVI-D:×1;     
7、防护等级: ≥IP45

四、4K荧光腹腔镜
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]1、视向角30°，直径10mm， 
2、▲中心角分辨力≥10C/（°）、支持白光、荧光双光谱成像，
3、有效景深范围3-200mm。
4、支持低温等离子、高温高压等多种消毒方式，耐灭菌次数≥500次
五、输尿管镜（8-9.8Fr）
▲镜体前端插入部：8-9.8Fr
镜体工作长度：430mm
视向角： 0°
▲视场角：85°
视场中心角分辨力：1.0 C/（°）
设计光学工作距：10mm 
7.▲有效景深：5-20mm
8.照明镜体光效ILeR名义值：0.2          
9.综合镜体光效SLeR名义值：0.2
10.综合边缘光效SLe-Z名义值：0.1
11.▲有效光度率：1600（cd/m2/lm）
12.▲单位相对畸变 VU-z：-25%
13.▲采用ISO10526:1999 CIE S 005规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra：90
14.▲采用ISO10526:1999 CIE S 005规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra：90
六、输尿管镜（6-7.5Fr）
1.镜体前端插入部:6-7.5Fr
2.镜体工作长度:430mm
3.视向角:0°
4.视场角:65°
5.视场中心角分辨力:1.0C/(°)
6.设计光学工作距:10mm
7.A有效景深:5-20mm
8.照明镜体光效IL。名义值:0.2
9.综合镜体光效SL名义值:0.2
10.综合边缘光效SL..2名义值:0.1
七、膀胱镜
1、内窥镜镜体需采用不锈钢管；
2、窥镜需光学玻璃、光钎、光锥；
3、需采用棒状透镜技术
4、需带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
5、可耐高温高压灭菌；可过氧化氢低温等离子灭菌
6、手术器械需采用不锈钢材料，可低温等离子消毒；
7、视向角：0度、30度  
8、0度膀胱镜	      规格：4mm×302mm	
9、30度膀胱镜	      规格：4mm×302mm	


五、配置清单
	
	模块名称

	1
	智能医用内窥镜摄像系统主机1台

	
	内置4K荧光内窥镜摄像模块×1

	
	内置医用冷光源模块×1

	
	内置医用气腹模块×1

	
	内置医用膨腔模块×1

	2
	4K荧光摄像头×1

	3
	32寸2D4K监视器×1

	4
	30°4K荧光腹腔镜×2

	5
	输尿管镜（8-9.8Fr）×1

	6
	输尿管镜（6-7.5Fr）×1

	7
	膀胱镜×2
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	商务要求
	
	1.原厂保修3年
	


二、调查方式
问卷调查
三、调查要求
1.资料要求
有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称
2.递交截止时间
2026年10月08日18：00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。
四、联系方式
联系人：石工
电话：0774-5139083
2026年9月30日






















[bookmark: _Toc8052]二、调查内容
1、问卷邀请函
致贺州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。
我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。


单位名称：          （盖公章）
联系人：                     
联系电话：                   
[bookmark: _Hlk85126858]日    期：2026年  月  日


2、资料要求
1.营业执照副本复印件加盖公章
2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章




[bookmark: _Toc24690]3、市场调查情况说明
（1） 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）
如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。


（2） 产品市场供给情况以及供货周期；
如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

（3） 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；
如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

（4） 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；
	序号
	产品名称
	制造商或服务商
	规格型号
	成交价
	采购单位
	成交时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







4、该设备具体技术参数配置偏离表
例：
	序号
	需求参数
	产品具体参数及配置
	是否偏离

	1
	
	 
	



如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。
（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）


[bookmark: _Toc9268]5、商务建议文件
供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。



[bookmark: _Toc37256575][bookmark: _Toc5245]6、报价一览表
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：                 大写（元）：




注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日








7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料

