报价表 

[bookmark: _GoBack]医院放射科磁共振、江南社区医院CT需安装主电源线路，电缆（国标）、地线（小于2欧姆）、配电箱等，有意向参与报价的报价人自行到现场勘察，具体要求详见附件：


	附件：

	序号
	名称
	规格
	单位
	工程量
	单价   （元）
	合价     （元）

	1
	电缆
	WDZ-YJY4*95+1*50（国标）
	米
	245
	
	

	2
	电缆
	WDZ-YJY4*70+1*35（国标）
	米
	116
	
	

	3
	电缆
	35平方铜电缆（国标）
	米
	65
	
	

	4
	地线出检测报告
	检测报告
	项
	1
	
	

	5
	电柜
	德力西品牌空开电器，电表，互感器等
	套
	2
	
	

	6
	铜鼻子
	95平方70平方铜鼻子
	只
	34
	
	

	7
	挖地线坑
	挖掘机
	小时
	36
	
	

	8
	电缆敷设
	人工安装
	米
	361
	
	

	9
	镀锌桥架
	人工安装100X10
	米
	12
	
	

	10
	电缆头制作
	人工安装50-120²
	套
	6
	
	

	11
	接地焊接
	人工安装
	项
	2
	
	

	12
	接地扁铁
	50X5
	米
	350
	
	

	13
	接地角庄
	50X5X2500
	根
	117
	
	

	14
	镀锌桥架
	100X10镀锌桥架
	米
	12
	
	

	15
	桥架支架
	材料
	个
	6
	
	

	16
	打混凝土
	人工
	平方
	120
	
	

	17
	混凝土
	C35混凝土
	立方
	20
	
	

	18
	沥青
	沥青混凝土
	吨
	8
	
	

	19
	铺沥青
	人工
	平方
	60
	
	

	20
	垃圾外运
	6方卡车
	车
	6
	
	

	合计；
	0



